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实心圆钢拉杆轴向拉伸工程报告
Phase 3A 内部验证的已核验工程成果摘要
修订版本: R5
生成时间: 2026-08-28 12:03 UTC
状态: 已验证，但存在明确限制
执行摘要
本报告为实心圆钢拉杆轴向拉伸计算的最终 R5 修订。采用 F=10000 N、d=20 mm、L=1000 mm、E=200 GPa，并依据 σ=F/A 与 δ=FL/(AE)记录已验证结果：A=314.1592653589793 mm²、σ=31.830988618379067 MPa、δ=0.15915494309189535 mm。PDF 与 DOCX 将由当前 Worker Job 生成并验证。
工程输入
分析对象为实心圆钢拉杆。已确认输入为轴向拉力 F=10000 N、直径 d=20 mm、长度 L=1000 mm、弹性模量 E=200 GPa；所有输入均已确认。
计算依据
轴向应力采用 σ=F/A，轴向伸长量采用 δ=FL/(AE)。本报告继承已完成并验证的 Python 工程计算，不改变公式、输入、单位、数值或来源。
计算结果
已验证计算结果为：截面积 A=314.1592653589793 mm²；轴向应力 σ=31.830988618379067 MPa；伸长量 δ=0.15915494309189535 mm。
修订与交付
最终报告修订标识为 R5。PDF 与 DOCX 是当前 Worker Job 将生成和验证的正式输出，不属于上游输入源文件。
限制与待复核事项
材料强度、许用应力、安全系数、屈服、断裂、稳定性及连接细节未提供，相关校核未评估。超出 σ=F/A 与 δ=FL/(AE)所述计算范围的工程判定需复核。
需求
	ID
	已确认需求

	confirmed_inputs
	保持已确认输入 F=10000 N、d=20 mm、L=1000 mm、E=200 GPa。

	calculation_methods
	采用 σ=F/A 与 δ=FL/(AE)，输出截面积 mm²、应力 MPa 和伸长量 mm。

	verified_values
	保持已验证结果 A=314.1592653589793 mm²、σ=31.830988618379067 MPa、δ=0.15915494309189535 mm，并引用已注册的 Calculation Artifact。

	final_delivery
	正式交付 PDF 与 DOCX，产物修订标签必须为 R5，并由当前 Worker Job 生成和验证。


工程参数
	参数
	值
	单位
	来源
	状态



确定性工程计算
方法: Verified deterministic calculation
	结果
	值
	单位

	elongation
	0.159
	mm

	axial_stress
	31.831
	MPa

	cross_sectional_area
	314.159
	mm²


CAD 与制造交付验证
	检查项
	结果
	状态

	engineering-result.json
	application/json
	PASS

	solid-round-rod-axial-tension-calculation
	upstream_ref
	REFERENCED

	已注册并验证的实心圆钢拉杆 Python Calculation Artifact
	upstream_ref
	REFERENCED


警告与评审边界
安全关键或生产用途前建议进行专业评审
交付文件清单
	Artifact
	用途
	验证

	engineering-result.json
	本报告采用的已验证工程计算结果输入。
	PASS

	solid-round-rod-axial-tension-calculation
	实心圆杆轴向拉伸计算的上游引用。
	REFERENCED

	已注册并验证的实心圆钢拉杆 Python Calculation Artifact
	本报告引用的已注册 Python 工程计算依据。
	REFERENCED


内部验证成果  |  安全关键或生产用途前建议进行专业评审




